提　案　協　議　書

令和３年　　月　　日

勝浦町長　　様

住所

商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　印

このことについて、仕様を満たすものとして、別添のとおりカタログ等を添付し、提出しますのでご確認をお願いします。

・提　案　品　名

・メーカー・規格・型番等

・定価（標準価格）

※定価は、消費税込みとすること。なお、オープン価格の場合も参考となる標準価格を記入すること。

（次の仕様を満たしていること）

　・表示画面サイズ　:７インチ以上

 ・温度測定範囲　　:３４～４１（℃）この範囲の測定で測定可能ならば可

　・測定距離　　　　:３０㎝～１００㎝　**マスク着用でも計測可能なもの**

　・計測時間　　　　:１秒以内

　・計測誤差　　　　:±０．３（℃）以内

　・動作可能温度　　:０～５０（℃）　この範囲内に調整できるものは可

　・スタンドポール　:高さ調整機能付きであること

　・電源　　　　　　:ＡＣ１００とする。

　・オートディスペンサが一体化しているもの

　・表示画面にて人体を認証し、非接触で体表面温度を測定できること

　・一体の温度で警告音等が鳴るよう設定可能なもの